**Proyecto 2: Codificador y decodificador MP3**

Estudiante: Daniel Rojas Marín Estudiante: Pamela Salazar Espinoza

Carnet: 2016089821 Carnet: 2022438314

1. **Introducción**

En el presente documento se muestra la implementación al alto nivel de un sistema de codificación y descodificación para audio MP3 con los siguientes requisitos de diseño:

1. El codificador se alimentará con muestras de audio de 16 bits, muestreadas a 8 kHz. Las muestras deben procesarse en bloques de 8 ms (64 muestras por bloque). Cada bloque se transformará en frecuencia utilizando una FFT de tamaño 64. Dado que sus entradas son valores reales, la mitad superior del espectro es simétrica y no es necesario para calcularlo. Puede utilizar una FFT para valores reales (conocida como RFFT), que sólo calcula la parte inferior del espectro. En este caso, desea tener 32 complejos coeficientes como una salida de su FFT. Los coeficientes se cuantificarán en valores de 8, 4, 2 o 1 bit. Estos coeficientes se empaquetarán en bytes y se escribirán en una salida expediente. Se recomienda diseñar un mapeo de coeficientes que resulte en un número entero de bytes para cada bloque.
2. El decodificador debe leer archivos comprimidos por su codificador y regenerar muestras de audio con una profundidad de bits de 16 bits y una frecuencia de 8 kHz. La primera etapa será extraer los coeficientes, y escalarlos a la escala lineal, para generar los coeficientes (complejos) de cada frecuencia. Entonces un IFFT de tamaño 64 será ejecutado. Se puede usar un IFFT para valores reales (RIFFT), por lo que solo necesita especificar los coeficientes complejos para la parte inferior del espectro. Debería generar 64 reales muestras. Las muestras generadas por la IFFT se concatenan para generar la señal de salida, que debe guardarse en un archivo.

El diseño se dividió en tres partes, primero se creo un prototipo en Python en el cual se obtuvo los vectores para usar como referencia para las siguientes etapas, el segundo paso fue la implementación de punto fijo y finalmente la implementación en Neon.

1. **Prototipo y Vector de Prueba**
   1. **Codificador**

El prototipo fue creado en Python 3, la librería numpy cuenta con una función fft.rfft la cual devuelve la RFFT de la entrada. Primero se carga el archivo de audio a procesar, de forma que se obtiene el vector al que se le aplicara la rfft:

archivo = 'test\_audio.wav'

faudio, audio = waves.read(archivo)

El vector obtenido se divide en muestras de 64 valores y se le aplica la rfft a cada una de ellas. Esto optimiza tiempo de ejecución con respecto a procesar la rfft para el vector complento. Como se utiliza la rfft la salida para un bloque de 64 muestras es de tamaño 32, se descarta la última frecuencia (la frecuencia de Nyquis):

def FFT\_64(x):

audio\_len=len(x)

samples\_in=[0]\*int(np.ceil(audio\_len/64)\*64)

samples\_in[0: audio\_len]=x

bloque=[0]\*64

fft\_out=[0]\*int(64/2)

for bloque\_index in range(0, len(samples\_in),64):

bloque=samples\_in[bloque\_index: bloque\_index+64]

bloque\_temp=np.fft.rfft(bloque)

if bloque\_index==0:

fft\_out=bloque\_temp[0:32]

else:

fft\_out=np.concatenate((fft\_out,bloque\_temp[0:32]))

….

Para cuantizar la salida obtenida se utilizan 16 bits, los primeros 8 bits para la parte real y los otros 8 bits para la imaginar. De los 8 bits correspondientes, el primeros es para el signo y los 7 restantes para la magnitud. Para convertir las magnitudes en valores que puedan ser representados en 7 bits se uso un facto de 1/406:

def FTT\_64(x):

…..

real=np.asarray((np.real(fft\_out))/406, dtype = int)

imag=np.asarray((np.imag(fft\_out))/406, dtype = int)

output\_vec=[0]\*len(fft\_out)

for index in range(len(real)):

output\_vec[index]=complex\_to\_binary(real[index],imag[index])

return output\_vec

def decimal\_to\_binary(numero\_decimal):

modulos = [0]\*8

a=numero\_decimal

if numero\_decimal>0:

bit\_signo=0

else:

bit\_signo=1

modulos[0]=bit\_signo

numero\_decimal=abs(numero\_decimal)

pos=7

num\_bin=0

while numero\_decimal != 0:

modulo = numero\_decimal % 2

cociente = numero\_decimal // 2

modulos[pos]=modulo

numero\_decimal = cociente

pos=pos-1

return modulos

def complex\_to\_binary(real,imag):

num\_bin=0

modulo\_real=decimal\_to\_binary(real)

modulo\_imag=decimal\_to\_binary(imag)

modulos=np.concatenate((modulo\_real,modulo\_imag))

pos=0

for digito in modulos[::-1]:

num\_bin=num\_bin+digito\*(2\*\*pos)

pos=pos+1

return num\_bin

Finalmente se guarda el vector obtenido en un archivo .txt para ser usado como

* 1. **Decodificador**

El decodificador lee el vector generado por el codificador. Primero recupera los valores de obtenidos por la rfft, recordando que los primeros 8 bits corresponde a la parte real y los restantes a la imaginaria, donde el primer bit corresponde al signo y los 7 restantes a la magnitud:

def binary\_to\_decimal(numero\_decimal):

a=numero\_decimal

modulos = [0]\*16

pos=7

real=0

imag=0

while numero\_decimal != 0:

modulo = numero\_decimal % 2

cociente = numero\_decimal // 2

modulos[pos]=modulo

numero\_decimal = cociente

pos=pos-1

bit\_signo=modulos[0]

numero=modulos[2:8]

bit\_signo\_imag=modulos[8]

numero\_imag=modulos[9:16]

if bit\_signo==0:

factor=1

else:

factor=-1

if bit\_signo\_imag==0:

factor\_imag=1

else:

factor\_imag=-1

pos=0

for digito in numero[::-1]:

real=real+digito\*(2\*\*pos)

pos=pos+1

pos=0

for digito in numero\_imag[::-1]:

imag=imag+digito\*(2\*\*pos)

pos=pos+1

real=factor\*real

imag=factor\_imag\*imag

complex=real+imag\*1j

return complex

Al vector descodificado se le aplica la ifft para recuperar la señal original:

def IFFT\_64(x):

fft\_size=len(x)//2

ifft\_out=[0]\*64

pos=0

samples=[0]\*len(x)

for number in x:

samples[pos]=binary\_to\_decimal(number)

pos=pos+1

for bloque\_index in range(0,fft\_size,int(64/2)):

bloque\_temp=samples[bloque\_index:bloque\_index+int(64/2)]

output\_temp=np.fft.irfft(bloque\_temp)

if bloque\_index==0:

ifft\_out=output\_temp

else:

ifft\_out=np.concatenate((ifft\_out,output\_temp))

ifft\_out=np.asarray(np.around(ifft\_out), dtype = int)

ifft\_out=ifft\_out\*406

return ifft\_out

A picture containing chart

Description automatically generatedEn la figura 1 se muestra la señal de audio original y la recuperada por el decoder:

Figura 1. Señal de audio original y señal recuperada por el descodificador.

Como se puede ver en la figura 1 aunque al comprimir los datos se pierde algo de información con la compresión de los datos, se logra recupera una señal muy similar a la original.

1. **Implementación de Punto Fijo**

En esta esta etapa de implemento el codificado y descodificadores diseñados en la primera etapa, el código usado se encuentra el git del proyecto. Para el encoder se obtuvo un error absoluto promedio de 14223. 23. En la figura 2 se ve los resultados obtenidos por el encoder en Python y el encoder de punto fijo. Como se observa en el grafico el codificador de punto fijo pierde varios de los valores los que aumenta el error, sin embargo la forma de señal de frecuencia obtenida se mantiene.

Chart, histogram

Description automatically generated

Figura 2. Resultados de codificador implementado en Python vs codificador implementado con aritmética de punto fijo en C.

En el caso del decoder el error absoluto promedio fue 616.56. En la figura 3 se presenta la diferencia entre los vectores obtenidos.

Chart, timeline

Description automatically generated

Figura 3. Resultados de descodificador implementado en Python vs codificador implementado con aritmética de punto fijo en C.

Las diferencias y errores entre los procesos codificación y decodificación se deben a la estrategia de cuantización elegida: las operaciones de bits y reducir valores de 16 bits a 8 bits máximo mediante una división entera provocarán perdida de datos que se ve reflejada durante el escalamiento en el decodificador. Además, el factor de escalamiento de la FFT con punto fijo ira reduciendo más precisión entre más etapas se añadan. También por errores de programación es posible perder bits durante los métodos de punto fijo y reconstrucción de las muestras.

Por otra parte se midió el tiempo de ejecución del codificador y descodificador, los resultados se muestran en la tabla 1.

Tabla 1. Medición de tiempo de ejecución para la implementación de punto fijo de codificador y descodificador.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivel Opt. | Tiempo (s) | | | | | |
| Encoder | | | Decoder | | |
| O0 | 0.016412 | 0.016394 | 0.016348 | 0.017300 | 0.017363 | 0.017393 |
| O1 | 0.003557 | 0.003551 | 0.003587 | 0.003567 | 0.003591 | 0.003645 |
| O2 | 0.003353 | 0.002898 | 0.002933 | 0.003385 | 0.002929 | 0.002956 |
| O3 | 0.002927 | 0.002923 | 0.002991 | 0.002967 | 0.002971 | 0.002993 |
| Os | 0.003320 | 0.003306 | 0.003297 | 0.003353 | 0.003365 | 0.003338 |

1. **Neon**

En esta etapa de optimizo en el código para su implementación en Neon. En la figura 4 se muestra los resultados para el codificador diseñado en Python y el implementado en Neon, igualmente en la figura 5 se muestran los resultados para el descodificador. Para el caso del codificador se obtuvo un error promedio absoluto de 14886.29 y 2470.82 para decodificador.

Chart, bar chart

Description automatically generated

Figura 4. Resultados de codificador implementado en Python vs codificador implementado en Neon.

A picture containing timeline

Description automatically generated

Figura 5. Resultados de decodificador implementado en Python vs codificador implementado Neon.

Como se puede ver la optimización usada en Neon permite obtener mejores resultados. Para este caso también se midió los valores de ejecución los cuales disminuyeron como se muestra en la tabla2.

Tabla 2. Medición de tiempo de ejecución para la implementación de punto fijo de codificador y descodificador.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivel Opt. | Tiempo (s) | | | | | |
| Encoder | | | Decoder | | |
| O0 | 0.005077 | 0.005034 | 0.005062 | 0.004857 | 0.004931 | 0.004883 |
| O1 | 0.004011 | 0.004153 | 0.004078 | 0.003922 | 0.003955 | 0.003930 |
| O2 | 0.004081 | 0.003940 | 0.004096 | 0.003905 | 0.004035 | 0.003893 |
| O3 | 0.003970 | 0.003992 | 0.003988 | 0.003981 | 0.003925 | 0.003891 |
| Os | 0.003994 | 0.003979 | 0.003949 | 0.004000 | 0.003929 | 0.003868 |

1. **Conclusiones**